附件二

船载LRIT终端设备非正常报位处理流程

无法正常报告位置的船舶，应当按照如下流程进行检查处理，并定期自行检查，保证船载终端处于良好的工作状态。

船舶应检查船载海事卫星终端的设备识别码（IMN）是否与LRIT证书中信息一致，如果不一致，则LRIT证书失效，请重新安排进行LRIT符合性测试。

LRIT船载海事卫星通信终端要求保持24小时不间断开机并入网（LOGIN）的状态，请船东对船舶终端进行检查，确保其开机并入网。

如果上述两项检查均无误，设备仍不能满足报位要求的，船舶应重启终端设备，并联系LRIT技术支持小组，请求对船舶设备做进一步远程检查。

如果船载设备重启后仍无法恢复正常报位，船舶应当安排无线电技术人员检查船载终端监视器或者日志信息，查看DNID信息是否被正常下载，并提供有关截图邮件至LRIT技术支持小组，进一步分析和判断问题。

经LRIT技术支持小组判断，船舶设备技术性能不满足LRIT系统要求的，船舶应当重新申请进行LRIT符合性测试。

中国交通通信信息中心LRIT技术支持小组联系方式：

联系邮箱：	lrit@cttic.cn

咨询电话：	010-65299629

010-65299451